Entiteit: **DE STEIGER – M.P.I. WESTHOEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Kapitaal** | | | **Varia / opmerkingen** | **Status** | **Dossiernr / Projectverantwoordelijke** | **Prioriteit**  **(1-4)**  **1 = dringend** |
| Grote infrastructuurwerken (niet in eigen beheer) | Infrastructuurwerken (in eigen beheer) | Infrastructuur  (in lokaal beheer van de onderwijsinstelling) | Didactische uitrusting (pedagogische middelen) | Niet-didactische uitrusting (niet-pedagogische middelen) |  |  |  |  |
| Kalenderjaar 2017 |  | **ZIE J.A.P. VOOR DETAILS** |  |  |  |  |  |  |
|  | VEILIGHEID EN BEWOONBAARHEID : HERSTEL VAN DE KOPSE KANTEN VAN DE DAKGOOTOMLIJSTING VAN DE STEIGER MET HOOGTEWERKER |  |  |  | WATERINSIJPELING + NESTPLAATS VOOR VOGELS. HOUTEN OMLIJSTING HANGT LOS OP DIVERSE PLAATSEN = VALGEVAAR BIJ STORM. |  |  |  |
|  |  | VEILIGHEID E7-E8 : DE VIERTORRE : FIXATIE VAN ALLE KASTEN EN REKKEN IN DE KLASSEN |  |  | OPMERKING PREVENTIEADVISEUR + ARBEIDSGENEESHEER ARISTA |  |  |  |
| VEILIGHEID E7-E8 : RUBBERTEGELS SPEELPLAATS IN ZEER SLECHTE STAAT : VERNIEUWING VAN DE AUTISPEELPLAATS WEGENS VAL-EN STRUIKELGEVAAR KINDEREN |  |  |  |  | OPMERKING PREVENTIEADVISEUR + ARBEIDSGENEESHEER ARISTA |  |  |  |
| Kalenderjaar 2018 |  | **ZIE J.A.P. VOOR DETAILS** |  |  |  |  |  |  |
| C5-C6 HOOGSPANNING: HOOGSPANNINGSCABINE CONFORM KEURINGSVERSLA BTV MAKEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIE EN BEWOONBAARHEID E7-E8 :  REFTER M.P.I. – RELIGHTNING : VERVANGEN VAN NIET HERSTELBARE TL-ARMATUREN DOOR INBOUWLED-ARMATUREN MET PLAFONDVERLAGING (AKOESTIEK) | BEWOONBAARHEID E7-E8 :  REFTER M.P.I. – INDIEN RELIGHTNING : HERSCHILDEREN MUREN EETPLAATS |  |  | OPMERKING PREVENTIEADVISEUR + ARBEIDSGENEESHEER ARISTA |  |  | 2 |
|  | VEILIGHEID : VAL-EN STRUIKELGEVAAR : HERSTEL VAN DE TOEGANGSPADEN A) INKOM SCHOOL EN B) BUSPARKING INTERNAAT. BESTRATING IN SLECHTE STAAT |  |  |  | OPMERKING PREVENTIEADVISEUR + ARBEIDSGENEESHEER ARISTA |  |  |  |
|  | GROENSANERING : VELLEN VAN ROTTE BOMEN OP DOMEIN, HOOGTEWERKER SGR NODIG. | GROENSANERING : VELLEN EN VERZAGEN VAN ROTTE BOMEN OP DOMEIN, |  |  |  |  |  |  |
|  | BEWOONBAARHEID : HERSTEL VAN DE VASTE VLIEGENHORREN OP HET VERDIEP P.O.I. MET HOOGTEWERKER OF INSTEEKHORREN MAKEN VIA DE MP SCHRIJNWERK | BEWOONBAARHEID : HERSTEL VAN DE VASTE VLIEGENHORREN OP HET GELIJKVLOERS P.O.I. |  |  |  |  |  |  |
| Kalenderjaar 2019 |  | **ZIE J.A.P. VOOR DETAILS** |  |  |  |  |  |  |
|  | VEILIGHEID C18 EN ENERGIE :  STOOKPLAATS OPVANGCENTRUM – REINIGING VAN DE MAZOUTBRANDER / REINIGING VAN DE SCHOUW |  |  |  | VERPLICHT PERIODIEK ONDERHOUD STOOKINSTALLATIES |  |  |  |
|  | VEILIGHEID C18 EN ENERGIE :  STOOKPLAATS INTERNAAT – REINIGING VAN DE MAZOUTBRANDER / REINIGING VAN SCHOUW |  |  |  | VERPLICHT PERIODIEK ONDERHOUD STOOKINSTALLATIES |  |  |  |
|  | VEILIGHEID C15 : KEURING VAN DE STOOKOLIETANKS INTERNAAT EN OPVANGCENTRUM |  |  |  | VERPLICHTE PERIODIEKE KEURING STOOKOLIETANKS |  |  |  |
|  |  | VEILIGHEID E7-E8 EN BEWOONBAARHEID : VERVANGEN VAN BESCHADIGDE VLOER (LINOLEUM) IN LEEFVLEUGELS |  |  | OPMERKING PREVENTIEADVISEUR + ARBEIDSGENEESHEER ARISTA |  |  |  |
|  |  | VEILIGHEID E7- E8 EN BEWOONBAARHEID : HERSTEL VAN BESCHADIGDE TEGELVLOER IN LOKALEN COPY EN STOCK ONDERHOUD |  |  | OPMERKING PREVENTIEADVISEUR + ARBEIDSGENEESHEER ARISTA |  |  |  |
| Kalenderjaar 2020 |  | **ZIE J.A.P. VOOR DETAILS** |  |  |  |  |  |  |
| ENERGIE : STOOKPLAATSEN OPVANGCENTRUM EN INTERNAAT / INSTALLATIE VAN STURINGSSYSTEEM |  |  |  |  | ENERGIEMAATREGELEN, OP HEDEN IS HET NIET MOGELIJK IN DE STEIGER GEDIFFERENTIEERD IN TIJD EN RUMTE TE STOKEN; |  |  |  |
| Kalenderjaar 2021 |  | **ZIE J.A.P. VOOR DETAILS** |  |  |  |  |  |  |
| BEWOONBAARHEID : BUITENSTENSTE GEBOUWSCHIL P.O.I. : VERVANGEN/HERSTELLEN VAN DE ROTTE HOUTEN DAKGOOTBEKISTING WEGENS WATERINSIJPELING EN GEVELWATERSCHADE |  |  |  |  | EIGENAARSONDERHOUD GEBOUW  ONDERDEEL INTEGRAALPLANNEN |  |  |  |
|  | ENERGIE : DAKISOLATIE VAN DE ZOLDERS INTERNAAT-OPVANGCENTRUM | ENERGIE : MONTAGE DAKISOLATIE VAN DE ZOLDERS INTERNAAT-OPVANGCENTRUM |  |  | ENERGIEMAATREGELEN |  |  |  |